Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 26

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку метизов**

**(номер закупки – 26)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки
 | Поставка метизов |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 |  |
| № п\п | Наименование товара  | Описание товара  | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Болт с шестигранной головкойМ12-6g х 50.58 (S19) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М12-6g х 50Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 19Без покрытия | кг | 112,00 |
| 2 | Болт с шестигранной головкойМ16-6g х 60.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М16-6g х 60Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 24Без покрытия | кг | 426,00 |
| 3 | Болт с шестигранной головкойМ16-6g х 65.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М16-6g х 65Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 24Без покрытия | кг | 834,00 |
| 4 | Болт с шестигранной головкойМ16-6g х 70.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М16-6g х 70Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 24Без покрытия | кг | 1432,00 |
| 5 | Болт с шестигранной головкойМ20-6g х 75.58 (S30) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М20-6g х 75Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 30Без покрытия | кг | 352,00 |
| 6 | Болт с шестигранной головкойМ20-6g х 80.58 (S30) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М20-6g х 80Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 30Без покрытия | кг | 1382,00 |
| 7 | Болт с шестигранной головкойМ24-6g х 90.58 (S36) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М24-6g х 90Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 36Без покрытия | кг | 574,00 |
| 8 | Болт с шестигранной головкойМ24-6g х 100.58 (S36) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М24-6g х 100Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 36Без покрытия | кг | 228,00 |
| 9 | Болт с шестигранной головкойМ27-6g х 100.58 (S41) ГОСТ 7798-70 | Класс точности BРазмер М27-6g х 100Минимальный класс прочности 5.8Размер под ключ 41Без покрытия | кг | 150,00 |
| 10 | Гайка шестиграннаяМ12-6H.5 (S19) | Класс точности BРазмер М12-6НМинимальный класс прочности 5Размер под ключ 19Без покрытия | кг | 30,00 |
| 11 | Гайка шестиграннаяМ16-6H.5 (S24) | Класс точности BРазмер М16-6НМинимальный класс прочности 5Размер под ключ 24Без покрытия | кг | 724,00 |
| 12 | Гайка шестиграннаяМ20-6H.5 (S30) | Класс точности BРазмер М20-6НМинимальный класс прочности 5Размер под ключ 30Без покрытия | кг | 472,00 |
| 13 | Гайка шестиграннаяМ24-6H.5 (S36) | Класс точности BРазмер М24-6НМинимальный класс прочности 5Размер под ключ 36Без покрытия | кг | 220,00 |
| 14 | Гайка шестиграннаяМ27-6H.5 (S41) | Класс точности BРазмер М27-6НМинимальный класс прочности 5Размер под ключ 41Без покрытия | кг | 42,00 |
| 15 | ШайбаА.12.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности АРазмер А.12.01. | кг | 12,00 |
| 16 | ШайбаА.16.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности АРазмер А.16.01. | кг | 218,00 |
| 17 | ШайбаА.20.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности АРазмер А.20.01. | кг | 114,00 |
| 18 | ШайбаА.24.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности АРазмер А.24.01. | кг | 58,00 |
| 19 | ШайбаА.27.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности АРазмер А.27.01. | кг | 10,00 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | Согласно ГОСТа. |
| 1. Требования к обслуживанию товара
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления)
 | Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к качеству, безопасности
 | Товар должен соответствовать указанному ГОСТу.  |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, транспортная или товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется единоразово в течении от 5 до 20 календарных дней с момента подписания договора |