Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 26

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку метизов**

**(номер закупки – 26)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки | | | Поставка метизов | | |
| 1. Заказчик: | | | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | | |
| 1. Непосредственное описание товаров | | |  | | |
| № п\п | Наименование товара | Описание товара | | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Болт с шестигранной головкой  М12-6g х 50.58 (S19) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М12-6g х 50  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 19  Без покрытия | | кг | 112,00 |
| 2 | Болт с шестигранной головкой  М16-6g х 60.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М16-6g х 60  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 24  Без покрытия | | кг | 426,00 |
| 3 | Болт с шестигранной головкой  М16-6g х 65.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М16-6g х 65  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 24  Без покрытия | | кг | 834,00 |
| 4 | Болт с шестигранной головкой  М16-6g х 70.58 (S24) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М16-6g х 70  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 24  Без покрытия | | кг | 1432,00 |
| 5 | Болт с шестигранной головкой  М20-6g х 75.58 (S30) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М20-6g х 75  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 30  Без покрытия | | кг | 352,00 |
| 6 | Болт с шестигранной головкой  М20-6g х 80.58 (S30) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М20-6g х 80  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 30  Без покрытия | | кг | 1382,00 |
| 7 | Болт с шестигранной головкой  М24-6g х 90.58 (S36) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М24-6g х 90  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 36  Без покрытия | | кг | 574,00 |
| 8 | Болт с шестигранной головкой  М24-6g х 100.58 (S36) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М24-6g х 100  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 36  Без покрытия | | кг | 228,00 |
| 9 | Болт с шестигранной головкой  М27-6g х 100.58 (S41) ГОСТ 7798-70 | Класс точности B  Размер М27-6g х 100  Минимальный класс прочности 5.8  Размер под ключ 41  Без покрытия | | кг | 150,00 |
| 10 | Гайка шестигранная  М12-6H.5 (S19) | Класс точности B  Размер М12-6Н  Минимальный класс прочности 5  Размер под ключ 19  Без покрытия | | кг | 30,00 |
| 11 | Гайка шестигранная  М16-6H.5 (S24) | Класс точности B  Размер М16-6Н  Минимальный класс прочности 5  Размер под ключ 24  Без покрытия | | кг | 724,00 |
| 12 | Гайка шестигранная  М20-6H.5 (S30) | Класс точности B  Размер М20-6Н  Минимальный класс прочности 5  Размер под ключ 30  Без покрытия | | кг | 472,00 |
| 13 | Гайка шестигранная  М24-6H.5 (S36) | Класс точности B  Размер М24-6Н  Минимальный класс прочности 5  Размер под ключ 36  Без покрытия | | кг | 220,00 |
| 14 | Гайка шестигранная  М27-6H.5 (S41) | Класс точности B  Размер М27-6Н  Минимальный класс прочности 5  Размер под ключ 41  Без покрытия | | кг | 42,00 |
| 15 | Шайба  А.12.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности А  Размер А.12.01. | | кг | 12,00 |
| 16 | Шайба  А.16.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности А  Размер А.16.01. | | кг | 218,00 |
| 17 | Шайба  А.20.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности А  Размер А.20.01. | | кг | 114,00 |
| 18 | Шайба  А.24.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности А  Размер А.24.01. | | кг | 58,00 |
| 19 | Шайба  А.27.01. ГОСТ 11371-78 | Класс точности А  Размер А.27.01. | | кг | 10,00 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | | | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. | | |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | | | Согласно ГОСТа. | | |
| 1. Требования к обслуживанию товара | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления) | | | Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. | | |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к качеству, безопасности | | | Товар должен соответствовать указанному ГОСТу. | | |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | | | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, транспортная или товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок | | | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.  Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется единоразово в течении от 5 до 20 календарных дней с момента подписания договора | | |